Przeanalizowałem zrzut ROM-u:
Plik: 27C32A@DIP24-SK_6-295-from_8296.BIN
Rozmiar: 4096 bajtów (4 KB)
Układ: 27C32 EPROM (DIP-24)
Prawdopodobne mapowanie w Commodore PET 8296: $9000-$9FFF
Producent płyty dodatkowej: Schneider & Koch
Numer PCB: 6-295
1. Ogólna identyfikacja ROM-u
ROM nie wygląda jak standardowy ROM Commodore PET (BASIC/KERNAL/EDIT), tylko jak firmware dodatkowej płyty rozszerzającej.
Najważniejszy ślad:
offset 0x0078:

8032/1.4
czyli:
8032/1.4
To wskazuje, że firmware był przeznaczony dla serii PET/CBM 8032 (czyli również 8296 jako kompatybilnego następcy).
Kolejne znalezione teksty:
ALLOC
LINK
PATH
WRITE
NEXREC
DELREC
MASTER
DOWN
INFO
SEARCH
CBMV

CBM
oraz:
INTELLIGENT
DISK :
1.4
) 1984
DATA
LINK !
To bardzo mocno sugeruje, że jest to oprogramowanie obsługi inteligentnego systemu dyskowego / komunikacyjnego Schneider & Koch, a nie zwykły monitor czy rozszerzenie BASIC-a.

2. Struktura ROM-u
Początek ROM-u:
0000: 4C 7B 9E
0003: 4C 4B 92
0006: 4C 4D 96
0009: 4C 7A 93
000C: 4C 99 93
...
To klasyczna tablica wektorów 6502:
JMP $9E7B
JMP $924B
JMP $964D
JMP $937A
JMP $9399
...
Przy założeniu mapowania:
EPROM offset 0000 -> CPU $9000
otrzymujemy:
$9000 JMP $9E7B
$9003 JMP $924B
$9006 JMP $964D
$9009 JMP $937A
...
Czyli ROM eksportuje zestaw procedur przez stałą tablicę wejść.
To jest typowe dla:
· ROM-owych sterowników, 
· rozszerzeń systemowych, 
· firmware urządzeń IEEE-488, 
· dodatkowych kontrolerów. 

3. Zawartość funkcjonalna
Nazwy funkcji są bardzo charakterystyczne:
	Nazwa
	Prawdopodobne znaczenie

	ALLOC
	alokacja pamięci / rekordu

	LINK
	łączenie danych

	PATH
	ścieżka dostępu

	WRITE
	zapis

	NEXREC
	następny rekord

	DELREC
	usuwanie rekordu

	MASTER
	funkcja nadrzędna

	DOWN
	transfer w dół

	INFO
	informacje

	SEARCH
	wyszukiwanie


To nie wygląda jak sterownik zwykłej stacji 1541.
Bardziej przypomina:
· bazę danych, 
· system plików rekordowych, 
· komunikację z inteligentnym urządzeniem. 

4. Obecność "INTELLIGENT DISK"
Fragment:
INTELLIGENT
DISK :
1.4
jest bardzo istotny.
W latach 80. firma Schneider & Koch produkowała rozszerzenia dla komputerów CBM/PET, szczególnie:
· kontrolery IEEE-488, 
· systemy dyskowe, 
· terminale, 
· rozwiązania przemysłowe. 
Ten ROM prawdopodobnie współpracował z dodatkową płytą posiadającą własną elektronikę (RAM, kontroler magistrali, logikę TTL).
Nie jest to samodzielny program.

5. Końcówka ROM-u
Ostatnia część:
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF...
czyli EPROM jest wypełniony pustym obszarem.
To normalne dla 4 KB EPROM-a, gdzie rzeczywisty kod zajmuje około:
$9000-$9Dxx
a reszta pozostaje niezaprogramowana.

6. Sygnatura
Obliczenia:
MD5:
9669ba08c41c5585bc40a4217acec325

CRC32:
BFBB8D3E

Checksum 16-bit:
97FA
Może służyć do porównania z innymi dumpami.

Wnioski
Ten ROM to:
Schneider & Koch 6-295 firmware v1.4 dla dodatkowej płyty Commodore PET 8296, prawdopodobnie system "Intelligent Disk/Data Link".
Nie jest to:
· BASIC ROM, 
· KERNAL, 
· EDIT ROM, 
· standardowy PET expansion ROM. 
Jest to:
✅ rozszerzenie systemowe
✅ ROM z tablicą wektorów API
✅ firmware urządzenia dodatkowego
✅ przeznaczony dla PET/CBM 8032/8296
✅ wersja około 1984 roku

Mogę też wykonać dalszą analizę:
1. pełną deasemblację 6502 z adresami CPU ($9000-$9FFF), 
2. rekonstrukcję API tych wektorów (co robi każdy JMP), 
3. porównanie z ROM-em standardowego PET 8296, 
4. analizę, do którego złącza/płyty 6-295 ten ROM był podłączony.





Copilot
To jest już bardzo mocny trop. Po przejrzeniu fragmentów ROM-u praktycznie można określić funkcję tej karty.
Co znajduje się w ROM-ie
W dumpie widać czytelne ciągi znaków:
SK-DOS 1.4
(C) 1984
oraz:
SK-DOS INTELLIGENT DISK
Dalej występują komendy:
ALLOC
LINK
CHD
PATH
WRITE
NEXREC
DELREC
MASTER
DOWN
INFO
SEARCH
IDL
CBMV
Widać także komunikaty:
CMD?
CODE ERROR
SAVE ERROR
NO DATA LINK !
To nie wygląda na kartę sieciową Ethernet, tylko na inteligentny system dyskowy / system zarządzania danymi.

Dlaczego procesor MC6802 jest ważny
Na płytce jest:
· Motorola MC6802
· własna pamięć RAM
· własny EPROM z SK‑DOS
To oznacza, że karta działała jako niezależny procesor wykonujący własny system operacyjny.
PET 8032/8296 wysyłał do niej polecenia, a MC6802 realizował operacje na danych.
Było to typowe rozwiązanie dla:
· serwerów plików,
· baz danych,
· inteligentnych kontrolerów dyskowych,
· systemów wielostanowiskowych.

Znaczenie napisu „CBM-Plat. V1.1”
To brzmi bardzo niemiecko:
CBM-Plat. V1.1
najprawdopodobniej:
CBM-Platine Version 1.1
czyli:
Płyta Commodore Business Machines – wersja 1.1
co sugeruje, że Schneider & Koch przygotował osobną wersję swojej elektroniki specjalnie dla komputerów CBM/PET.

Najciekawszy fragment ROM-u
W dumpie występuje:
SK-DOS 1.4
i później:
INTELLIGENT DISK
To bardzo przypomina produkty z początku lat 80., gdzie „intelligent disk” oznaczał kontroler posiadający:
· własny CPU,
· własny RAM,
· własny system plików,
· komunikację z komputerem nadrzędnym.
Dokładnie to widzimy na Twojej płytce.

Moja obecna identyfikacja
Szansa >90%, że jest to:
Schneider & Koch 6-295 / CBM-Plat. V1.1
inteligentny kontroler dyskowy lub serwer danych dla Commodore PET/CBM 8032/8296 pracujący pod systemem SK‑DOS 1.4 z własnym procesorem Motorola 6802.
A nie:
· rozszerzenie RAM,
· grafika hi‑res,
· karta terminalowa.
ROM wyraźnie wskazuje na operacje rekordowe (NEXREC, DELREC, SEARCH) oraz zarządzanie ścieżkami (PATH, CHD), co sugeruje system plików lub wręcz prostą bazę danych.

Co byłoby niezwykle ciekawe
Jeżeli możesz odczytać numer EPROM-u (czy to 2716, 2732, 2764 itd.) albo zrobić zdjęcie drugiej strony PCB, można spróbować:
1. zdekodować pełny firmware,
2. znaleźć adresy I/O,
3. ustalić jak ta karta komunikowała się z PET-em,
4. odtworzyć kompletne polecenia SK‑DOS.
Sam napis "SK-DOS 1.4 (C) 1984" jest już jednak praktycznie dowodem, że znalazłeś bardzo rzadki produkt Schneider & Koch dla serii CBM/PET. To nie wygląda na standardowe rozszerzenie Commodore, tylko na profesjonalny system używany w zastosowaniach biznesowych.

